|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Treknummer | Afstand tot K.K | GewichtKG: | Voorstelling:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Clustertrek | -2.62 |  | Maximale hoogte: 7.45meter |
| Beton | -1.95 |  |  |
| Voordoek | -1.75 |  |  |
| Schuifwanden | -1.55 |  |  |
| Rideau | -1.35 |  |  |
| Sluiertrek | -1.05 |  |  |
| K.K. | 0 |  |  |
| 1 | 0.50 |  |  |
| 2 Fries | 0.70 |  |  |
| 3 Poten | 0.90 |  |  |
| 4 | 1.10 |  |  |
| 5 | 1.30 |  |  |
| 6 | 1.50 |  |  |
| 7 | 1.70 |  |  |
| 8 Fries | 1.90 |  |  |
| 9 Poten | 2.10 |  |  |
| 10 | 2.30 |  |  |
| 11 | 2.50 |  |  |
| 12 | 2.70 |  |  |
| 13 | 2.90 |  |  |
| 14 Fries | 3.40 |  |  |
| 15 Poten | 3.60 |  |  |
| 16 | 3.80 |  |  |
| 17 | 4.00 |  |  |
| 18 | 4.20 |  |  |
| 19 | 4.40 |  |  |
| 20 | 4.60 |  |  |
| 21 Fries | 4.80 |  |  |
| 22 Poten | 5.00 |  |  |
| 23 | 5.20 |  |  |
| 24 | 5.40 |  |  |
| 25 | 5.60 |  |  |
| 26 Fries | 5.90 |  |  |
| 27 Poten | 6.10 |  |  |
| 28 | 6.30 |  |  |
| 29 | 6.50 |  |  |
| 30 | 6.70 |  |  |
| 31 | 6.90 |  |  |
| 32 | 7.10 |  |  |
| 33 Fries | 7.30 |  |  |
| 34 Poten | 7.50 |  |  |
| 35 | 7.70 |  |  |
| 36 | 7.90 |  |  |
| 37 Hor. Batt. | 8.10 |  |  |
| 38 | 8.30 |  |  |
| 39 | 8.80 |  |  |
| 40 | 9.00 |  |  |
| 41 | 9.40 |  |  |
| Fond | 9.60 |  |  |
| Horizon | 9.75 |  |  |
| Zijtrek L |  |  |  |
| Zijtrek R |  |  |  |
| **Onze hijsinstallatie is niet geschikt voor het hijsen van personen of dieren. Uitsluitend gecertificeerde hijsmaterialen.** |
| Bediening: Locatie: | UnicanZijtoneel Links & Rechts | Roelengte:Maximale hijshoogte:Maximale belasting over roede:Maximale belasting onder staalkabel:Maximale belasting tussen staalkabels: | 16.00meter15.20meter500kg250kg150kg |