|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trek nummer | Afstand  tot K.K | | Gewicht KG: | Voorstelling: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Clustertrek | -2.62 | |  | Maximale hoogte: 7.45meter | | | |
| Beton | -1.95 | |  |  | | | |
| Voordoek | -1.75 | |  |  | | | |
| Schuifwanden | -1.55 | |  |  | | | |
| Rideau | -1.35 | |  |  | | | |
| Sluiertrek | -1.05 | |  |  | | | |
| K.K. | 0 | |  |  | | | |
| 1 | 0.50 | |  |  | | | |
| 2 Fries | 0.70 | |  |  | | | |
| 3 Poten | 0.90 | |  |  | | | |
| 4 | 1.10 | |  |  | | | |
| 5 | 1.30 | |  |  | | | |
| 6 | 1.50 | |  |  | | | |
| 7 | 1.70 | |  |  | | | |
| 8 Fries | 1.90 | |  |  | | | |
| 9 Poten | 2.10 | |  |  | | | |
| 10 | 2.30 | |  |  | | | |
| 11 | 2.50 | |  |  | | | |
| 12 | 2.70 | |  |  | | | |
| 13 | 2.90 | |  |  | | | |
| 14 Fries | 3.40 | |  |  | | | |
| 15 Poten | 3.60 | |  |  | | | |
| 16 | 3.80 | |  |  | | | |
| 17 | 4.00 | |  |  | | | |
| 18 | 4.20 | |  |  | | | |
| 19 | 4.40 | |  |  | | | |
| 20 | 4.60 | |  |  | | | |
| 21 Fries | 4.80 | |  |  | | | |
| 22 Poten | 5.00 | |  |  | | | |
| 23 | 5.20 | |  |  | | | |
| 24 | 5.40 | |  |  | | | |
| 25 | 5.60 | |  |  | | | |
| 26 Fries | 5.90 | |  |  | | | |
| 27 Poten | 6.10 | |  |  | | | |
| 28 | 6.30 | |  |  | | | |
| 29 | 6.50 | |  |  | | | |
| 30 | 6.70 | |  |  | | | |
| 31 | 6.90 | |  |  | | | |
| 32 | 7.10 | |  |  | | | |
| 33 Fries | 7.30 | |  |  | | | |
| 34 Poten | 7.50 | |  |  | | | |
| 35 | 7.70 | |  |  | | | |
| 36 | 7.90 | |  |  | | | |
| 37 Hor. Batt. | 8.10 | |  |  | | | |
| 38 | 8.30 | |  |  | | | |
| 39 | 8.80 | |  |  | | | |
| 40 | 9.00 | |  |  | | | |
| 41 | 9.40 | |  |  | | | |
| Fond | 9.60 | |  |  | | | |
| Horizon | 9.75 | |  |  | | | |
| Zijtrek L |  | |  |  | | | |
| Zijtrek R |  | |  |  | | | |
| **Onze hijsinstallatie is niet geschikt voor het hijsen van personen of dieren. Uitsluitend gecertificeerde hijsmaterialen.** | | | | | | | |
| Bediening:  Locatie: | | Unican Zijtoneel Links & Rechts | | | Roelengte: Maximale hijshoogte: Maximale belasting over roede: Maximale belasting onder staalkabel: Maximale belasting tussen staalkabels: | | 16.00meter 15.20meter 500kg 250kg 150kg |